**Om en huvudsäkring löser ut.**

Huvudsäkringarna är placerade i ett grått skåp i

Hisshallarna, ett/våningsplan.

Nyckel till skåpet är ”källarnyckeln”.



Varje lägenhet har 3st.  **20** amper säkring till sin lägenhet.



De är placerade nertill i skåpet och sitter vertikalt.

Kontrollera att märkningen ovan säkringen stämmer överens med el centralens märkning i Er lägenhet. Reservsäkringar ska finnas i varje skåp. Om det saknas, så kolla gärna på ett annat våningsplan